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第一章 投标人须知
[bookmark: _Hlk23859460]江苏省水利建设工程有限公司就所需的超融合系统项目实施招标。 
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号： jssjcwk-2601
1.2项目名称：超融合平台及相关设备采购及安装
1.3采购清单/数量:
	序号
	名 称
	数量
	备注

	1
	标段1
	
	

	
	超融合服务器及超融合软件
	3台
	核心产品，投标价有效期自开标之日有效期不得低于10工作日

	
	
	
	

	2
	标段2
	
	

	
	千兆交换机
	2台
	投标价有效期自开标之日有效期不得低于10工作日

	
	万兆交换机
	2台
	投标价有效期自开标之日有效期不得低于10个工作日

	
	存储系统
	1台
	投标价有效期自开标之日有效期不得低于10个工作日。
存储系统参数按存储阵列描述，但近期存储价格变动幅度较大，投标人可以加投存储专用服务器一个，以供招标方选择


  
二、投标人的资格要求（请加盖单位公章）
本次招标实行资格后审，待确定中标候选人后，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为包括不局限于：
[bookmark: _Hlk8392111]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；
（2）经营企业的法人代表印章或签字的企业法人代表的委托授权书原件，授权委托书应明确授权范围。
（3）销售人员的身份证（复印件）。
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他会计报表等（其他会计报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，但属于《中小企业划型标准规定》的小企业（含小型、微型）编制的会计报表可以不包括现金流量表）)；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加2026年4-6月份缴纳的增值税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等）；
（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
三、质保及售后技术服务要求
3.1 质保期：免费原厂质保≥3年（服务时间从项目实施验收完毕, 签署《江苏省水利建设工程有限公司验收报告》之日起计算），质保期共计7年（含免费原厂质保期+收费质保期），投标人请自行考虑收费质保期间（超过免费原厂质保期限）的总费用。
3.2质保期内因投标人拒不履行相关质保义务或履行义务不及时、不能满足招标人合理质保要求时，招标人有权自行处理，因此造成的招标人直接损失及其他相关费用的，将从合同尾款扣除，尾款不能弥补损失时由投标人负责赔偿。
3.3售后技术服务要求：供应商应配备至少2名售后实施技术人员（需提供供应商在2026年4月至6月期间为其缴纳的社保证明材料），确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，12小时内解决问题。 
四、交货期、交货方式及交货地点
4.1交货期：合同签订后，20天内完成全部货物到位且安装调试完毕。
4.2交货方式：中标人在招标人指定地点交货，并完成安装、调试。
4.3交货地点：江苏省水利建设工程有限公司前二楼财务机房。
五、设备安装和人员实施
5.1 设备到场后，投标人应无条件及时组织安装和实施。
5.2项目启动后，中标人不得随意更换项目经理和实施人员，如因特殊原因需要更换，须提前七天以书面形式通知招标人并获得招标人认可，否则视为违约、擅自变更人员处罚每次每人1万元
5.3实施人员驻场天数不得随意减少，每减少一天处罚每天每人1万元
六、货款支付
6.1本次采购原则上不支付预付款，如中标人要求支付预付款，则签订合同后可支付中标人20%的预付款，中标人必须提供相等金额的预付款担保（必须是招标人认可的银行保函，不接受保险保函或其他形式的担保），中标人无法提供担保可放弃预付款。
6.2投标人完成全部产品安装、调试，正常使用一个月后，经招标人验收合格，签署《江苏省水利建设工程有限公司超融合系统验收报告》，确认运行正常后，且收到投标人向招标人提供合同全额的增值税专用发票后，支付到合同总价的90%；
6.3自招标人支付到90%合同款12个月后，产品运行正常，售后服务良好，无质量、安全和服务问题，经招标人确认后，支付合同尾款5%。
6.4三年原厂免费质保期到期后，经招标人确认无遗留未处理问题后支付合同尾款5%。
6.5以上货款支付比例，仅限于我公司自行支付情况执行；如本合同在执行前或过程中或执行完毕后有相关单位（譬如银行）愿为我公司提供支助，中标方需要无条件配合我公司及相关单位（譬如银行）要求，变更相关采购合同并签订三方合同，按三方合同做好相关开票及收付款事宜。
七、业绩要求
投标人需提供自2023年1月以来类似本项目的2个及以上成功案例（提供有效合同复印件、验收合格报告复印件并加盖公章），如投标人被列为中标候选人，招标人可对投标文件中提供的业绩项目进行考察，招标人自行承担考察食宿及差旅费用，中标候选人需积极配合。 
[bookmark: _Hlk28680991]注：以上资质材料均需加盖公章。
八、投标保证金
8.1、投标人可以自行决定投标标段，请各投标人需在2026年7月23日上午9:00前从单位基本户将投标保证金汇入我公司银行账户（标段1投标保证金为人民币：叁万元整，标段2投标保证金为人民币：贰万元整，两个标都投，则投标保证金为人民币：肆万元整），汇款备注：超融合平台投标保证金（注明标段）。其他方式的投标担保一律作无效标处理。
投标保证金汇入账户：
银行户名：江苏省水利建设工程有限公司
开户银行：建设银行扬州分行琼花支行
银行账号：320017457360504886888.
8.2、退还：招标人与中标人签订合同后七个工作日内，未中标人的投标保证金无息原账户返还
8.3开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。
[bookmark: _Hlk82700346]8.4、中标单位在接到中标通知（包括但不限于微信、QQ、手机短信等形式通知）后3个工作日内，到江苏省水利建设工程有限公司（扬州市长征西路14号）签订合同，逾期拒不按投标文件签署合同时将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。
8.5、中标人签订合同后投标保证金自动转成履约保证金，此履约保证金在货款支付至90%时，一并退还。
九、开标文件的获取和投标文件的投递
9.1请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次超融合采购的招标文件。
江苏水建集中采购平台联系人：朱丽，联系电话：13218960628（扬州市长征西路14号）。
9.2本次投标采取网上投标方式，投标人于2026年7月22日下午17:00前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台（投标文件以PDF文件加密或压缩文件加密），投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。投标单位可与朱丽联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。
十、开标时间和地点

10.1时间：2026年7月23日 星期四10：00
10.2地点：江苏省水利建设工程有限公司前五楼会议室
10.3联系人：张福生  叶建军   联系方式：0514-87361765
10.4招标人于2026年7月23日上午10：00在江苏省水利建设工程有限公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标。开标时，投标联系人需保证电话畅通并准备好正确开标密码，拨打投标联系人2次电话无法接通、提供2次错误开标密码或挂断电话再去找寻正确开标密码的均视同投标人放弃投标，招标人不再需要投标人提供开标密码。

[bookmark: _Toc8485120][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]

[bookmark: _Toc86929263]第二章 项目需求
[bookmark: _Hlk14096470][bookmark: _Toc12887271][bookmark: _Hlk60747312][bookmark: _Toc8485122][bookmark: _Toc9363436][bookmark: _Toc12887272][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]一、具体技术及服务要求
1、超融合技术参数（品牌推荐深信服，浪潮，安超云，新华三，华为，云宏，smartx）
	[bookmark: _Toc480550770]序号
	货物名称
	详细技术要求
	数量

	1
	超融合一体机配置要求
	1、处理器：每节点配置：2颗Intel Xeon Gold 6530处理器，单颗处理器要求：主频≥2.1GHz，核数≥32C。
2、内存：支持RDIMM内存，配置：16*32GB，DDR5，支持内存纠错等高级功能。
3、硬盘：本次每节点配置：8块8TB SATA 7200 rpm硬盘，2块1.92T NVMe SSD缓存盘，2块480G SSD系统盘。
4、阵列卡：配置高性能RAID阵列卡或软RAID，可支持raid 0/1；
5、网卡：每节点配置：千兆管理网接口≥2个，万兆光接口≥4个（含光模块）；
6、电源及外设：支持并配置 1+1冗余热插拔电源；冗余热插拔风扇（双转子），机架安装导轨，USB接口3.0口≥4个
7、管理：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，支持原厂简体中文服务器管理套件；
8、主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障。
	3

	2
	超融合软—管理平台
	1、能够查询到当前系统内的存储、CPU、内存已使用和剩余量，集群状态信息、集群存储性能，虚机、告警事件、最近24小时IO走势等资源和平台概况信息。
2、提供平台智能分析系统，可定时收集集群的运行状态，包含：规模、集群状态、存储状态、资源状态、告警信息等，可多集群统一监控管理，分析平台运行健康状态，给与管理建议；
3、支持对集群CPU使用率、内存使用率、磁盘读写速率、磁盘使用率、网络吞吐量、CPU负载等项设置告警阈值，超过阈值自动触发邮件告警；
4、支持磁盘健康状态检查，某个磁盘故障，颜色变化提示，便于快速定位故障磁盘位置。 
5、要求节点不使用硬件RAID技术或分布式RAID技术，RAID热备盘等保护数据，避免由于RAID故障或磁盘故障导致整个RAID组性能降级，从而影响业务正常运行；
6、底层资源组件（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的容器平台等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性；
7、管理平台支持虚拟化、存储、网络、容器、裸机管理等统一管理要求；（提供上述功能截图证明，并加盖原厂公章）
8、支持在线跨云迁移功能，在管理界面内将其它站点虚拟机不中断的迁移到超融合平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere，迁移过程无需手动关机和重启操作。本次配置20台虚拟机迁移授权许可，将现有云平台上的业务虚拟机迁移至本次超融合平台。
9、在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能
10、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。
11、提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，超期的文件将被自动删除
12、对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态
13、支持灵活的告警管理及阈值配置功能，提供告警开关
14、支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。
15、支持平台界面操作对管理平台进行备份，支持立即备份和定时备份，当管理平台发生故障时，可以对发生故障的管理平台进行快速恢复。（提供上述功能截图证明，并加盖原厂公章）
	3

	3
	超融合软件-计算虚拟化软件
	1、如采用信创产品，计算虚拟化软件能兼容海光、鲲鹏、飞腾、兆芯、龙芯、申威等六家主流国产芯片之一或更多，可维护性好提供虚拟化产品与芯片产品的兼容性互认证证书 ； 
2、计算虚拟化平台和存储虚拟化平台采用紧耦合架构，可以统一升级;系统升级，用户虚拟机无感知；
3、需要满足业务高可用功能和虚拟机热迁移等基本功能，保障业务连续性；
4、满足虚拟机动态资源分配功能，包括但不限于热添加CPU和内存，根据需要为虚拟机在线添加更多资源，满足业务高可用性要求（提供相关功能截图并加盖投标人公章）；
5、平台应支持快照功能，具备新增快照策略的能力。可设置多种快照频率。同时，能够设置快照保存方式。支持对虚拟机完成无限快照创建，支持快照的瞬时创建功能，虚拟机读写性能无损耗。
6、满足虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；
7、提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除；
8、支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能在内存不用的时候自动回收给其他虚拟机使用，并支持手动设置平台的内存超配比例，实现内存的超分使用；
9、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022， 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、统信、方德、凝思等系统（提供软件功能截图）；
10、支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性；
11、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态；                          
12、支持虚拟机的无代理备份，无需额外收费，无虚拟机的备份数量和备份空间容量限制。用户可通过统一管理平台即可方便的管理备份站点、备份策略、备份任务和备份数据；支持全备和永远增量备份模式；可制定周期性备份策略及备份数据保留时间；支持断点续传，支持生成全新虚拟机和覆盖原主机的方式进行恢复（提供相关功能截图并加盖公章）；
13、支持跨物理主机的虚拟机 USB 映射绑定，无需在虚拟机上安装客户端插件，虚拟机迁移到其他物理主机后，也可使用迁移前所在物理主机上的USB资源
14、支持GPU资源（包含GPU直通和vGPU)，支持平台的GPU与vGPU资源设备的统一管理，可查看型号等信息，支持按需绑定、解绑GPU或vGPU到虚拟机
15、支持精细化的虚拟机迁移控制，限制迁移速度，保障业务正常运行。
16、设置虚拟机跟随主机启动策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用。
17、虚拟机支持添加串口、显卡、USB等设备以适配丰富的应用需求。
18、支持选择多种克隆方式，支持虚拟机在线克隆过程中选择是否启用虚拟网卡、自定义主机名、网络参数等。支持指定单台虚拟机一次性批量克隆出多台虚拟机。删除云主机模板后不影响新克隆虚拟机正常运行，支持标后验证
19、提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。
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	4
	超融合软件-网络虚拟化
	1、支持虚拟机配置多业务网，可通过不同的物理网卡进行隔离，当单一业务网络中断的时候，支持虚拟机疏散。
2、支持IPv4/IPv6双栈网络，即虚拟机可以同时支持设置IPv4/IPv6。
3、可针对虚拟机设置安全策略，实现虚拟机间访问隔离与操作行为统一管控。
4、可针对虚拟机设置默认路由，支持虚拟机配置允许地址，允许虚拟机网卡地址透传。
5、虚拟交换机管理，平台支持VLAN。
6、支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP。 
7、支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面可查看网卡连接状态，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换，提供截图证明。
8、平台内置负载均衡服务，支持分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙和虚拟应用负载均衡，并能够在同一个平台内统一激活使用，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议" 
	3

	5
	超融合软件-存储虚拟化
	1、支持存储虚拟化功能，存储虚拟化与服务器虚拟化软件为紧耦合架构，无需额外的存储管理平台软件，统一管理，减少底层开销；
2、采用分布式存储架构，由多台物理服务器组成分布式存储集群，存储容量、性能可通过新增服务器节点实现线性增加，扩容支持节点扩展，且存储虚拟化授权不限制容量
3、用户设置和管理无需操作RAID，NAS，LUN,Volume等，用户只需要对虚拟机的虚拟磁盘进行设置就可使用存储功能；
4、支持自定义重建优先级和修改重建优先级，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（提供相关功能截图并加盖公章）；
5、支持在虚拟机在开机状态下对虚拟磁盘进行在线扩容。
6、具备自动数据动态分层功能，软件可自动将经常访问的数据放在SSD上，将不常用的数据放在HDD上，无需手工干预；
7、支持全闪和混合架构，并且支持存储池层面调整双副本、三副本策略；
8、支持多种存储配置；磁盘预分配根据业务需求分配固定的物理存储空间、磁盘精简分配根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间，磁盘动态分配机制根据业务动态需求分配存储资源，实现预分配的高性能和提高磁盘利用率。
9、为保证集群业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机一致性组同步进行快照。
10、支持对接本地分布式存储池或外挂阵列存储资源池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池（提供截图证明，加盖投标人公章）
11、支持IO读写SSD Cache功能，提升存储性能，支持写Cache的节点故障保障，当节点故障或宕机时，写Cache内的数据不丢失。
12、支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源。
13、支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命或硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘列表项信息，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。
14、支持自定义存储策略，包括存储精简配置、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同存储策略的虚拟磁盘。
15、分布式存储应根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断。
16、支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，并可自主设置磁盘簇大小和二级缓存大小。或者支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作。
17、支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作
18、元数据采用分布式保护机制，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行，并且不需要额外硬件对内存中元数据提供保护，产品交付时可接受磁盘（SSD、HDD）、网络、节点故障场景测试。
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	6
	超融合软件-数据备份
	提供集成备份软件，支持虚拟机无代理备份模式，无需额外收费。无虚拟机的备份数量和备份空间容量限制。可通过统一管理平台即可方便的管理备份站点、备份策略、备份任务和备份数据；支持全备和永远增量备份模式；可制定周期性备份策略及备份数据保留时间；在恢复和删除备份数据时，无需进行合并，支持生成全新虚拟机和覆盖原主机的方式进行恢复；（提供相关功能截图并加盖公章）
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	7
	知识产权
	★提供超融合系统软件著作权证书，要求提供证书扫描件供查证。
★授权方式支持CPU数量或节点授权，节点数量为3套或CPU数量为每个节点2个，共计6个；
	

	8
	产品认证
	★产品通过中国CCC认证，要求提供证书扫描件供查证。
★所投产品Gartner超融合魔力象限或IDC排名报告证明，提供报告截图证明或查询链接加盖原厂商公章有效。
	

	9
	服务认证
	★为了保证服务品质，厂商或关联子公司需要具备《信息技术服务运行维护三级证书（ITSS）》或以上；
	

	10
	安装服务
	★提供原厂专业工程师首次安装实施服务，含硬件上架，超融合平台安装、配置和调试，以及培训服务等。
	

	11
	售后服务
	★提供硬件原厂3年7x24x4现场服务，要求到货验收时保修信息可以通过原厂网站查询验证（提供原厂官方查询验证网站网址），软件原厂3年7*24售后支持服务。
投标时要求提供原厂售后服务承诺函。
	



2、千兆交换机（品牌推荐华为5735-L48T4XE-V2，新华三LS-5560-54C-EI-G-H1和浪潮S6550E-48T4X-C或其他国内优秀品牌）
	序号
	详细技术要求
	备注

	1
	★性能：交换容量≥672Gbps；包转发率≥207Mpps（如有A/B值，以官网最小值为准，提供官网链接及截图证明，并加盖投标人公章）；
	

	2
	设备关键芯片（CPU）为国产芯片；提供国家认可的第三方检测报告或官网功能描述截图及链接，并加盖投标人公章；
	

	3
	支持堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机；
	

	4
	静态路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+等路由协议；
	

	5
	支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）；
	

	6
	支持端口镜像；
	

	7
	二层功能：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP/端口的VLAN；支持基本QinQ，灵活QinQ
	

	8
	支持 VLAN Mapping功能，支持Voice VLAN；支持MLD snooping
	

	9
	QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制；
	

	10
	可靠性 ：支持G、8032以太环保护协议,每端口支持8个队列；支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR；支持RADIUS、802、1X；
	

	11
	★实配：千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，交流电源≥2个，万兆多模光模块≥2块。 
	

	12
	管理维护：支持零配置自动部署或通过交换机管理平台可对交换机进行云端配置、监控、巡检等
	

	13
	原厂安装服务，3年原厂 7x24 小时现场维保服务，设备生产商需在国内设有技术服务热线。
	


3、万兆交换机（品牌推荐华为CE6881H-48S6CQ、华三LS-6812-48X6C和浪潮CN9220-48X8C）
	序号
	详细技术要求
	备注

	1
	硬件芯片：设备关键芯片（CPU、转发芯片）为国产芯片；提供国家认可的第三方检测报告或官网功能描述截图及链接，并加盖投标人公章；。
	

	2
	★交换能力：交换容量≥4.8Tbps,三层包转发率≥ 2000Mpps（如有A/B值，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，并加盖投标人公章）；；
	

	3
	高度：≤1U；
	

	4
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术；
	

	5
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；
	

	6
	支持基于VLAN/子接口/BD（Bridge Domain）/VxLAN隧道的MAC-LIMIT；
	

	7
	支持基于端口/VLAN/BD的带宽抑制（提供国家认可的第三方检测报告或官网功能描述截图及链接，并加盖投标人公章）；
	

	8
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
	

	9
	★实配：10G光口≥48个，100G光口≥6个，交流电源≥2个，10G单模光模块≥6块，100G-QSFP28-无源高速电缆-3m≥1根
	

	10
	二层功能：最大MAC地址≥128K，支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持端口镜像，流镜像及远程端口镜像；
	

	11
	三层功能：路由表≥48K；提供权威第三方相关检测报告；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR ; 支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU；支持VRF功能；
	

	12
	组播协议：支持IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，Static Multicast，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6；
	

	13
	可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；
	

	14
	安全：支持AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持防止 Ddos、arp 攻击和 ICMP 攻击，支持微分段，提供第三方测试报告，支持 IP、MAC、端口和 VLAN 的组合绑定
	

	15
	★电源：实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余，支持220V双交流或高压直流240V供电，整机最大功耗≤400W；
	

	16
	支持 Telemetry，提供第三方测试报告、支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH 等
	

	17
	原厂安装服务，3年原厂 7x24 小时现场维保服务，设备生产商需在国内设有技术服务热线。
	


4、存储系统（品牌暂推荐浪潮HF2000G7，华为5210，宏杉MS2500G3-12E或MS5520G3）
	序号
	详细技术要求
	备注

	1
	控制器：采用多控制器冗余架构，配置2个控制器，采用Active-Active 工作模式，同时支持有归属卷和无归属卷，可根据场景灵活选择最优配置，提供官网或彩页证明材料；
	

	2
	系统盘：采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做RAID模式，不占用硬盘槽位，存储系统更安全，提供技术白皮书证明材料；
	

	3
	★缓存：整机配置高速缓存≥64GB，双控缓存最大可扩展至512GB，提供官网截图证明；
	

	4
	主机接口：配置千兆网口8个，为满足后续业务扩容需求，双控可扩展主机接口≥32个，提供官网或白皮书证明；
	

	5
	硬盘规格：硬盘盘位≥24位，双控最大可扩展硬盘数≥1000块，提供官网截图证明；支持2U12、2U25和3U48三种扩展柜可选；
	

	6
	★硬盘：本次配置≥10块*10TB企业级SAS HDD硬盘，机器高度≤2U
	

	7
	★RAID：支持分布式RAID，数据和热备空间分布在所有成员盘上，单个RAID可以支持更多硬盘，支持快速重构，1T数据重建时间缩短至分钟级，降低硬盘再次故障时RAID失效风险；
	

	8
	二次备电：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，可以支撑连续2次整机掉电数据保护，保证掉电时Cache数据可安全写入SSD永久保存，确保掉电后业务快速恢复，提供官网截图或白皮书证明；
	

	9
	异构虚拟化：支持异构主流存储厂商存储设备，消除不同类型存储资源之间的差异，实现资源整合和利旧，整合后的存储设备可以拥有与前端存储同样丰富和先进的高级功能，提供官网截图或白皮书证明；
	

	10
	智能复制：支持快照、克隆和增量备份三种类型的智能本地复制，支持卷的多目标本地复制和级联本地复制；支持同步、异步、周期异步3种远程复制模式，实现同城和异地容灾，保障数据安全；
	

	11
	兼容性：支持存储系统与第三方平台的兼容适配性，本存储支持多种标准开放接口，如CIM接口、SNMP接口、REST接口等；
	

	12
	服务：提供三年原厂质保。
	



第3章 [bookmark: _Toc86929264][bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc9363440]评标方法和相关规定
一、评标方法
本项目采用综合评分法，标段1和标段2分别报价，分别评价，对投标人品牌，最终报价企业业绩等进行综合比较与评价，经评审小组综合评分后最终确定中标单位。
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

二、评标相关规定
2.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，参加评标人员不得向投标人或与该过程有关的其他人泄露评标情况。
2.2评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或说明不得超出投标文件范围和改变投标文件的实质性内容。
2.3投标人在投标的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
2.4评标小组应坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的评标原则，严格按照评标办法进行评审。
2.5本次招标评标标准：根据综合评分，从投标人中选择前1～2名为中标候选人，经招标人现场考察综合后，综合考虑投标人的品牌、技术实力、业绩、售后服务等多个包括但不限于以上因素确定最终中标人。
2.6各投标人应尊重招标人做出的最后选择，不得在投标结束后以任何方式做出妨碍招标人工作、损害招标人利益的行为，否则，招标人有权没收其保证金以及依法追究其责任，给招标人造成损失的应予以赔偿，并在今后的项目建设中将不再考虑与该投标人进行合作。

三、评标办法
评标小组按综合评分法对投标文件进行综合评审。按100分法对投标文件的主要内容进行综合打分，综合得分高的中标人的报价被采纳。
主要内容有：投标文件的响应性；报价及其报价的合理性等。
1、综合评审、赋分：
1.1报价（85分）
报价形式：按照招标人提供的设备参数，中标人自主报价。
报价分计算方法：
（1）取相同标段所有投标人中最低价为基准价。
（2）得分：与评标基准价一致，得满分。大于基准价,每高1％扣0.5分；。
1.2品牌（10分）
（1）投标人所投品牌为招标人参数中所列明的厂商为满分。
（2）投标人所投品牌不在招标人参数中所列明的厂商，扣减5分
1.3业绩（5分）
（1）业绩超过2个项目以上为满分；
（2）业绩每少一个，扣2.5分。
招标人会对满足投标文件实质性要求的报价文件，按照上述评分标准进行打分，两个标段按得分由高到低顺序分别推荐1-2家为中标候选人，经考察后确定最终中标人。





[bookmark: _Toc86929265]第四章 响应文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
响应文件
（正或副本）



项目名称：
项目编号：
投标人全称 ：
日   期 ： 


响应文件主要目录

[bookmark: _Hlk14103153]一、资格审查响应对照表……………………………………………………………………
二、供应商资格声明…………………………………………………………………………
三、法人授权书………………………………………………………………………………
四、响应报价一览表…………………………………………………………………………
五、项目技术及商务需求响应及偏离表……………………………………………………
六、实施人员简历………………………………………………………………………………

[bookmark: _Toc86929266][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc12887279]
一、资格审查响应对照表
	[bookmark: _Hlk60747510]序号
	资格审查响应内容
	是否响应
	响应文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


[bookmark: _Toc120614284]备注：以上资格证明文件中要求盖章的，必须加盖公章； 
[bookmark: _Toc64917658][bookmark: _Toc86929267][bookmark: _Hlk60747530]
















二、投标人资格声明
致：江苏省水利建设工程有限公司 

本单位 [供应商单位的名称] 参加贵方的  [项目编号]  号的超融合采购活动，现郑重声明：
（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；
（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。并且我方同意，可按照贵方的要求出示相关证明文件。


供应商名称（盖章）：
日期： 







[bookmark: _Toc86929268]三、法人授权书
本授权书声明：____[投标人全称]____授权___[被授权人的姓名]__为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
[bookmark: _Hlk65070427]本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
附：代理人（被授权人）的有效身份证复印件；

代理人（被授权人）签字：
身份证号码：                              
联系电话：（手机）                          
单位名称：
授权单位名称（公章）：
单位地址：                                   
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Toc12708994][bookmark: _Toc12887281][bookmark: _Toc9363448][bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444][bookmark: _Toc12708990]日    期：   年   月   日
[bookmark: _Toc86929269]






四、报价一览表
                       

	项目名称
	江苏省水利建设工程有限公司超融合系统设备采购及安装

	序号
	产品、服务名称
	品牌/规格/型号
(纯服务项目可不填报本列)
	数量
	不含税单价（元）
	不含税合价
	税率
	含税总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	人民币（大写）              元整
（¥            元整）

	供货时间
	签定合同后（      ）日历天内

	到货期
	

	安装实施期
	

	质保期
	需要7年（含原厂免费质保期），投标报价中请自行考虑费用


                                               
投标人在此承诺：本次报价有效期自开标之日起，不少于10个工作日
日 期：    年  月  日

填写说明：
1、响应报价一览表必须加盖供应商投标人公章（复印件无效）。
2、投标人应按采购文件所需货物或服务逐项报价，每项单价应包括设备费、服务费、安装费、税费等所有费用在内。
3、报价表请按标段进行报价，两个标段都投的请填列两张报价表。
[bookmark: _Toc12887284][bookmark: _Toc12708992][bookmark: _Toc9363446][bookmark: _Toc8485132][bookmark: _Toc86929270]五、项目技术及商务需求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlk13224763]序号
	采购项目需求
	产品响应情况及
服务承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk28858839][bookmark: _Hlk27472667]注：1、“采购项目需求”栏按照本采购文件“第二章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在响应文件中的页码位置。
[bookmark: _Hlt26955054]
[bookmark: _Toc392746680][bookmark: _Toc80618381][bookmark: _Toc86929271]







六：实施人员简历

	序号
	姓名
	年龄
	专业
	业务专长
	超融合项目工作经历、案例
	在本项目中的角色
	计划现场工作日数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1、 在合同签订或项目启动后，中标人不得随意更换项目经理和实施人员，如因特殊原因需要更换，须提前七天以书面形式通知招标人并获得招标人认可，否则视为违约、擅自变更人员处罚每次每人1万元。
2、 人员驻场天数不得随意减少，每减少一天处罚每天每人1万元。
注：表可扩展

1

10

